**Перчатки х/б с пвх точками**

1. Описание: Перчатки для защиты рук, хлопчатобумажные

2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Размерный ряд:

1) размер «S»

2) размер «М»

3) размер «XL»

2.2. Требования к материалам:

Рабочие перчатки не менее 10 класса вязки (не менее 10 петель на дюйм).

Повышенная плотность вязки делает перчатки более тонкими и мягкими, и сохраняет высокую чувствительность рук.

Для использования в точных сборочных и ремонтно-строительные работ.

Повышенная износостойкость и хорошая защита от различного рода производственных загрязнений, механических повреждений, порезов.

Точечное напыление ПВХ на ладони обеспечивающее низкое скольжение (крепкий захват) перчаток и дополнительную стойкость к истиранию.

Перчатки должный быть изготовлены из высококачественного хлопчатобумажного волокна (не менее 70-80%), с добавлением полиэстеровой нити (не менее 20-30%), бесшовные.

Без фурнитур и металлических элементов!

3. Соответствие стандартам (международным/внутренним):

ГОСТ 28846-90.

Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Классификация и виды стежков, строчек и швов по ГОСТ 12807-2003.

Требования к стежкам, строчкам и швам по ГОСТ 29122-91.

Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение по ГОСТ 10581-91.

**ЕНСТРУ: 141230.100.000018**

**Наименование: Перчатки**

**Краткая характеристика: для защиты рук, трикотажные с точечным покрытием поливинилхлорида**