**Полнолицевая маска**

Полно лицевая маска: ГОСТ Р 12.4.190-99

Маска универсального применения. Обладает низким сопротивлением дыханию, хорошим обзором.

Имеет небольшой вес используется со сменными патронами и предфильтрами.

Размер: М (средний). Необходимо укомплектовать фильтром.

Уровень защиты: Система фильтров для защиты от газов, пыли, тумана, паров органических и химических веществ.

Тип: Полнолицевая маска со сменными фильтрами.

Цвет: Светло-серый.

Особенности: Возможность присоединения системы подачи воздуха. Широкий выбор фильтров.

Окружающая среда: Возможно подключение к системе принудительной подачи воздуха.

Вес: 82 гр.

Применение: Строительство, Нефтегазовая промышленность, Покраска распылением. Легкая полумаска (размер M) не ограничивает обзор, не требует особого ухода, отличается предельной простотой и удобством.

Фильтры поставляются отдельно.

Имеет следующие особенности:

• Конструкция с 2 фильтрами.

• Байонетное крепление фильтров – надежное крепление одним щелчком.

• Большой выбор фильтров для разных производственных условий.

• Облегченная конструкция.

• Обеспечивает широкий угол обзора для пользователя.

• Ударопрочная, стойкая к задирам и царапинам поликарбонатная линза.

• Мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера.

• Не затрудняет речь.

• Требует минимального ухода.

Для длительного использования полнолицевой маски всегда в наличии имеются сменные фильтры и предфильтры, позволяющие комбинировать изделия в зависимости от факторов и необходимой степени защиты. Полнолицевая маска укомплектованная соответствующими пред фильтрами и фильтрами, становится противогазовым, противоэрозольным респиратором и защищает от целой комбинации опасных для дыхания загрязнителей.

**ЕНСТРУ: 329911.900.000045**

**Наименование: Маска**

**Краткая характеристика: для защиты лица, полнолицевая**