**Костюм металлурга для защиты от ОПТ для производственного блока (мужской)**

Комплектация: Суконный комплект металлурга, куртка и брюки.

ГОСТ 12.4.045-87.

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188, 158-164, 194-200

Куртка:

Куртка на подкладке, с центральной потайной застёжкой на пуговицы. Воротник отложной с накладкой. Полочки с накладками по всей длине. В боковых швах настрачивания накладок полочек расположены внутренние карманы. На левой накладке расположен фирменный логотип. С изнаночной стороны в области груди настрачиваются внутренние карманы с креплением на пуговицу. Спинка со швом и накладками в боковых частях. По линии настрачивания кокетки обработаны два вентиляционных отверстия. Рукава покроя реглан, с накладками по всей длине рукава.

Брюки:

Брюки на подкладке, с цельнокроеным поясом с пятью шлёвками. Паты, расположенные на боковых частях пояса с регулировкой на пуговицах. Застёжка в среднем шве на пуговицы. Внешний накладной карман на правой передней половинке входит нижним срезом в накладку. Накладки на передних половинках переходят на задние половинки.

Расположение СВП:

На куртке и брюках расположение СВП по внешнему виду должно соответствовать следующему описанию:

- по верхней части полочек;

- по верхней части спинки;

- по нижней части рукавов – вкруговую;

- по верхней части брюк – вкруговую.

Сукно шинельное с ОП, состав: 90% шерсть, 10% химическое волокно, плотность 760г/м2.

**ЕНСТРУ: 141211.290.000019**

**Наименование: Костюм**

**Краткая характеристика: мужской, для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, из ткани**