**Костюм комплект для защиты от ОПЗ для производственного блока (мужской)**

1. Описание: Костюм состоит из куртки и брюк, согласно прилагаемому эскизу.

2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Размерный ряд:

1) размер 44-46:

рост 158-164 – 5 комплектов;

рост 160-168 – 4 комплектов;

рост 170-176 – 4 комплектов;

рост 182-188 – 5 комплектов.

2) размер 46-48:

рост 158-164 – 5 комплектов;

рост 160-168 – 4 комплектов;

рост 170-176 – 4 комплектов;

рост 182-188 – 4 комплектов.

3) размер 48-50:

рост 158-164 – 5 комплектов;

рост 160-168 – 4 комплектов;

рост 170-176 – 4 комплектов;

рост 182-188 – 4 комплектов.

4) размер 50-52:

рост 158-164 – 4 комплектов;

рост 160-168 – 4 комплектов;

рост 170-176 – 4 комплектов;

рост 182-188 – 4 комплектов.

5) размер 52-54:

рост 158-164 – 4 комплектов;

рост 160-168 – 4 комплектов;

рост 170-176 – 4 комплектов;

рост 182-188 – 4 комплектов.

6) размер 54-56:

рост 170-176 – 2 комплекта;

рост 182-188 – 2 комплекта.

7) размер 56-58:

рост 182-188 – 4 комплекта.

2.2. Куртка:

- Центральная застежка на молнии;

- Куртка на поясе;

- Пояс с патами, регулирующими ширину куртки на 3 пуговицах;

- Воротник – стойка;

- Полочка состоит из трех элементов, притаченных друг к другу тройной строчкой;

- Полочки с имитацией верхних и нижних карманов;

- Верхние карманы с имитацией установленной молнии цветом отделочной ткани;

- Усилительная накладка на плече с кантом из ткани отделочного цвета;

- Рукав с усилительной накладкой в области локтя, выше налокотника устанавливается накладка из отделочной ткани;

- Под накладкой устанавливается светоотражающая полоса шириной не менее 1,0-1,5 см манжет рукава на велькро;

- Спинка цельнокроеная;

- Нитки армированные в цвет ткани;

- Цвет: темно-синий не менее PANTONE 19-3864 TCX. Отделка: оранжевый не менее 16-1359 TCX.

2.3. Брюки:

- Имитация кармана с отрезным бочком;

- Пояс застегивается на пуговицу диаметром не менее 20 мм;

- Гульфик на молнии; пояс с велькро в боковых швах для регулировки объема;

- Ниже усилительной накладки устанавливается треугольная накладка из отделочной ткани от середины наколенника к боковому шву. Ниже накладки устанавливается светоотражающая полоса СОП 1,0-1,5 см;

- Нитки армированные в цвет ткани;

- Цвет: темно-синий не менее PANTONE 19-3864 TCX. Отделка: оранжевый не менее 16-1359 TCX.

2.4. Требования к материалам:

- Ткань: состав не менее 65% п.э., не менее 35% хлопок, плотностью не менее 250г/м2, с кислотощелочезащитной пропиткой К80 с антистатической нитью.

- Светоотражающие элементы по куртке и брюкам.

2.5. Логотип:

- Логотип на спинке изготавливается методом вышивки. Размер логотипа – не менее 29,3\*16,6 см.

- Логотип на левой полочке изготавливается методом вышивки. Размер логотипа – не менее 10,4\*4,8см.

2.6. Костюм без карманов! Без металлических элементов!

3. Соответствие стандартам:

- ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.

- ГОСТ 31408-2009 Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия.

- ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

- ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам.

- ГОСТ 10581-91. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

4. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта приемки товара.

**ЕНСТРУ: 141211.290.000016**

**Наименование: Костюм**

**Краткая характеристика: мужской, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, из ткани**