**Перчатки вязаные с латексным покрытием**

Требования к внешнему виду:

Перчатки пятипалые вязанные с манжетой, бесшовные с латексным покрытием ладони, покрытие ладони имеет рельефную поверхность. Длина перчаток 220 – 270 мм. Цвет перчаток – черная основа и синим полимерным покрытием ладони.

Требования к материалам:

Материал верха – пряжа синтетическая полиэфир 100%;

Материал дополнительного покрытия ладони – натуральный латекс;

Перчатки должны иметь следующие технические характеристики согласно ГОСТ EN 388-2012:

Устойчивость к истиранию – уровень 2 (более 500 циклов до истирания)

Устойчивость к порезу – уровень 1 (индекс 1,2 и более)

Устойчивость к разрыву – уровень 4 (не менее 75 Н)

Устойчивость к проколу – уровень 2 (не менее 60 Н)

Подтверждение соответствия (в виде принятия [декларации](http://adilet.zan.kz/rus/docs/H12EK000293#z46) о соответствии или [сертификата](http://adilet.zan.kz/rus/docs/H12EK000293#z8) соответствия) перчатки – [2], ГОСТ 12.4.252.

**ЕНСТРУ: 141230.100.010004**

**Наименование: Перчатки**

**Краткая характеристика: для защиты рук, нитриловые, маслобензостойкие на трикотажной основе**