**Краги спилковые пятипалые серые для металлурга**

Описание: перчатки спилковые (краги) для металлурга, сварщика.

Технические и качественные характеристики:

Материал: Спилок КРС однородный, толщина 1,2 +/- 0,1 мм, шлифованный, окрашенный.

Длина: 350 мм, раструб 150 мм, с подкладкой из 100% х/б, на ладони и тыльной стороне дополнительный термоизолирующий слой из флиса, дополнительная защита запястных артерий.

Должны обеспечивать защиту от тепловых воздействий, устойчивый к порезам и истиранию. Обеспечивать защиту от ожога при кратковременном контакте с раскаленной поверхностью, от искр и брызг расплавленного металла.

Краги из термостойкого спилка, прошитые нитью Кевлар® для защиты от механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла. Швы должны быть прошиты нитью Кевлар®, и обладать очень высокой механической прочностью и выдерживать воздействие высоких температур. На ладонной части и большом пальце – должны быть выполнены усиление для повышения прочности. Исключительно высокое качество спилка должна обеспечивать продолжительный срок службы.

Дополнительные требования:

Качество краг должны соответствовать необходимым требованиям ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ «Средства индивидуальной защиты».

**ЕНСТРУ: 142010.900.010000**

**Наименование: Краги**

**Краткая характеристика: спилковые**