**Фартук виниловый кислотовлагоустойчивый**

1. Описание:

Фартук виниловый кислотовлагоустойчивый. ТР ТС 019/2011

2. Технические и качественные характеристики:

Фартук из уплотненного винила (ПВХ). Для средних и тяжелых работ. Защита от кислот концентрацией до 80% и щелочей концентрацией до 50%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе.

Размер: 84×112 см.

Толщина ПВХ: 0,508 мм.

Цвет: зеленый.

3 Фартук виниловый кислотовлагоустойчивый без карманов!

Вся фурнитура без металлических элементов!

4 Потенциальный поставщик в заявке на участие в тендере должен предоставить электронные копии протоколов испытаний (с подписью и печатью испытательной лаборатории (центра) или организации, оформившей протокол испытаний) на соответствие данного изделия техническим требованиям ТР ТС 019/2011.

**ЕНСТРУ: 222910.000.000000**

**Наименование: Фартук**

**Краткая характеристика: защитный, пластикатовый**